Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **”Mobilier pentru laborator și sală de lectură”**

Subproiect: **Experimentează și Descoperă Fascinația Studenției - EDFS**

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| **1** | ”**Mobilier de laborator și sală de lectură pentru ROSE-EDFS”**Pachetul va conține: * Dulap depozitare substante chimice cu uși metalice și flanșă -2 buc
* Dulap pentru laboratorul de fizică -1 buc
* Masă birou PS (1000x685x755mm)-1 buc
* Scaun model universal reglabil 2 -1 buc
* Dulap vertical, cu 1 usa si 2 rafturi(402x403x1816mm)-2 buc
* Dulap suspendat cu 2 uși (802x518x372mm)
* -1 buc
* Catedră cu sertare (1200x600x750mm)-1 buc
* Scaun scolar, cu inaltimea reglabila (HPL)-1buc
 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| **LOT 1** | **”Mobilier de laborator și sală de lectură”** |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **Denumire produs:** **”Mobilier de laborator și sală de lectură pentru ROSE- EDFS** | *Marca / modelul produsului* |
| **Descriere generală:** Pachetul va conține:1. Dulap depozitare substante chimice cu uși metalice și flanșă **-**2 buc
2. Dulap pentru laboratorul de fizică - 1 buc
3. Masă birou PS (1000x685x755mm) - 1 buc
4. Scaun model universal reglabil 2 -1 buc
5. Dulap vertical, cu 1 usa si 2 rafturi(402x403x1816mm) -2 buc
6. Dulap suspendat cu 2 uși (802x518x372mm) -1 buc
7. Catedră cu sertare (1200x600x750mm) -1 buc
8. Scaun scolar, cu inaltimea reglabila (HPL) -1buc
 | *Descriere generală* |
|  | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| 1. **Dulap depozitare substante chimice cu uși metalice și flanșă-2 buc**

https://www.mobilieruniversitar.ro/gallery/large/4/dulap-depozitare-substante-chimice-cu.jpgDulap pentru depozitarea substanțelor chimice ce va asigura condițiile de securizare a substanțelor cu grad sporit de periculozitate.**Dimensiuni:**800x500xH1860±10% **Caracteristici tehnice:** * structură din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la reactivi.
* 2 uși pline, prevăzute cu yală.
* flanșă de diametrul de 150 mm pentru conectarea la un sistem de aerisire.
* 4 polițe consolidate, reglabile pe înălțime.
 |  |
| 1. **Dulap pentru laboratorul de fizică-1buc**

**Dimensiuni:** (H – 2000mm; L – 1000mm; l - 500 mm) ± 10%**Material:** pal melaminat (rezistent la socuri) si sticla**Culoare:** gri**Caracteristici tehnice:** * https://www.eurodidactica.ro/gallery/large/8/mbfz03-l-1.jpgRealizat din PAL melaminat de 18 mm, cantuit cu cant ABS.
* Compartimentul inferior va avea 2 usi de PAL,
* Compartiment superior va avea 2 usi cu sticla si rama de PAL.
* In interior, dulapul va fi compartimentat cu polite
* usile se vor inchide cu yale;
* dotat cu picioruse antiderapante care protejeaza pardoseala
 |  |
| **3 .Masă birou PS (1000x685x755mm)-1 buc****Dimensiuni:** 1000x685x755mm) ± 10%**Caracteristici tehnice:*** Masa birou PS (1000x685x755mm)Structură metalică, vopsită în câmp electrostatic, în culoare gri (RAL 7035);
* Grindă metalica între cele 2 picioare (vopsită în câmp electrostatic, în culoare gri -RAL 7035), prevăzută cu nișă pentru cabluri;
* Blat din PAL melaminat de 25mm, cant PVC 2mm; culoare gri
* Tălpi: din PVC, reglabil
 |  |
| **4. Scaun model universal reglabil 2 -1 buc**Inaltime reglabila sezut: **(**400-460 mm) ± 5%;Inaltime reglabila totala**:(**740-800 mm) ± 5% ;Sezut si spatar tip scoică realizat din PVC;Set mobilier SCOLAR individual UNIVERSAL REGLABIL 2 | Mobilier Scolar**Structura:** profil de (50x30x1,5mm) ± 5% , din otel, imbinat prin sudura in camp protector de argon, vopsit in camp electrostatic;Picioarele structurii sunt prevazute cu talpi din PVC, fixate de structura cu posibilitatea de reglare pe inaltime pentru a prelua eventualele denivelari ale pardoselii; Culoare structură metalică- gri;  |  |
| Dulap vertical, cu 1 usa si 2 rafturi (MBDUA0662)**5. Dulap vertical, cu 1 usa si 2 rafturi (402x403x1816mm)-2 buc**Structura din PAL melaminat de înaltă calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm. **Dimensiune:** (402x403x1816mm) ± 10% **Culori disponibile:** fag Bavaria sau echivalent |  |
| Dulap suspendat cu 2 usi (802x518x372mm)**6. Dulap suspendat cu 2 uși (802x518x372mm)-1 buc**Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm. Dimensiune: ( 802x518x372mm) ± 10%Culori disponibile: fag Bavaria sau echivalent |  |
| Catedra cu sertare (1200x600x750mm)**7. Catedră cu sertare (1200x600x750mm)-1 buc**Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 1,00/2,00mm. **Dimensiune:** (1200x600x750mm)  ± 10%**Culori disponibile:** fag Bavaria sau echivalent |  |
| **8. Scaun scolar, cu inaltimea reglabila (HPL)-1buc****Structură:** profil rotund din oțel, îmbinat prin sudură robotizata cu argon, vopsit în camp electrostatic si polimerizat.**Ajustarea inaltimii:** sistem telescopic pe trei nivele: (380-420-460mm) ± 10%. **Piciorul:** prevazut cu 2 puncte de fixare, capetele de imbinare fiind acoperite cu garnituri din PVC. Baza telescopica are diametrul de 30mm, iar partea de imbinare de 25mm. Scaun scolar, cu inaltimea reglabila HPL [MBSSCUA0295HP] - ***,  Eurodidactica - 171,36 Lei - LibrariaOnline.ro**Tălpi:** material plastic rezistent, fixat la ambele capete, pentru a asigura protecţia pardoselii.**Sezutul si spatarul:** placaj multistrat curbat de 8mm, caserat cu HPL.**Culori:** fag - pentru sezut si spatar; gri metalizat- pentru structura metalică.**Dimensiuni:** adancime sezut: 380mm, latime: 350mm, inaltime sezut:380mm/420mm/460mm ± 10% |  |
| **Termen de livrare :** **maxim 30 zile de la semanarea contractului** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)