Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **,, Multifuncțională pentru ROSE RCM TUIASI”**

Subproiect: **Reacționează chimic cu Mediul de la TUIASI – RCM TUIASI**

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| 1. | **Multifuncțională pentru ROSE RCM TUIASI**Imprimantă multifuncțională A4 , printare,laser, monocrom, cu functii de printare, scanare,copiere, FaxConectivitate: USB,Wi-Fi,ReteaPrintare fata/verso (Duplex).  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | **Multifuncțională pentru ROSE RCM TUIASI** |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 12 luni de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **Denumire produs: ,, Multifuncțională pentru ROSE-RCM TUIASI”** | *Marca / modelul produsului* |
| **Descriere generală:** Multifuncțională pentru ROSE RCM TUIASIImprimantă multifuncțională, format general A4 , printar laser, monocrom, cu functii de printare, scanare, copiere, FaxConectivitate:USB,Wi-Fi,Retea,Printare fata/verso (Duplex), Model 3225  | *Descriere generală* |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:** | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| **Configurația modelului:**Viteza de printare: min până la 28 ppm, A4Volum lunar: Până la min. 30.000 pagini/lunăProcesor/Memorie: min. 600 MHz/256 MBConectivitate: 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare vitezăRezoluție maximă de imprimare : 600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 la calitate îmbunătățită a imaginii)Ieşirea primei pagini : Imprimare – max 8,5 secunde; Copiere – max10 secundeLimbaje de imprimare: Emulări PCL® 5e şi 6, emulare PostScript® 3™ |  |
| **Imprimare și copiere**Rezoluţie: Imprimare– min.600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginii); Copiere– rezoluție copiere, până la min. 1200 x 1200 dpi la calitate îmbunătăţită a imaginiiIeşirea primei pagini : Imprimare – max.8,5 secunde; Copiere – max.10 secundeLimbaje de imprimare: Emulări PCL® 5e şi 6, emulare PostScript® 3™Funcţii de imprimare: Mod economic pentru toner, imprimare broşuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micşorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificare contrast margini, reglare luminozitate, reglare contrast, selectare hârtie după atribute, setări driver Earth Smart, drivere de imprimare bidirecţională, monitorizare lucrare, memorare şi reluare setări driverImprimare față-verso automataAplicatii printare: cloud & mobile:Apple AirPrint,Google Cloud Print |  |
| **Scanare și Fax*****Scanare*** via TWAIN/WIA, scanare către PC, scanare către WSD, scanare către e-mail, rezoluţie de până la 600 x 600 dpi, color, alb-negru, 8 biţi nuanţe de gri, PDF/JPEG/TIFF***Funcții fax direct***: Comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, răspuns automat, reapelare automată, micşorare automată, trimitere către mai multe destinaţii, trimitere faxuri color, filtrare faxuri nedorite, ton de apel distinct, agendă cu adrese fax, redirecţionare faxuri către fax, recepţionare securizată a faxurilor, recepţionare pe PC a faxurilor redirecţionateFuncții fax LAN: Trimitere catre mai multe destinaţii, agendă cu adrese fax |  |
| **Alimentare hârtie**Dispozitiv automat de alimentare (ADF): 40 coli; dimensiuni personalizate: aprox.(148 x 148 mm – 216 x 356 mm)Tava principală: până la 250 coli; dimensiuni personalizate: aprox.(76 x 127 mm – 216 x 356 mmFanta de alimentare manuală:1 coală; dimensiuni personalizate: Aprox.(76 x 127 mm – 216 x 356 mm) |  |
| **Sistem de operare compatibil:** Microsoft Windows 7,Microsoft Windows XP,Windows Server 2008,Windows Server 2003,Microsoft Windows Vista,ș.a. |  |
| **Securizare**HTTPS securizat (SSL) IPsec, autentificare 802.1X, WPA2 Personal, filtrare IPv4 şi IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USAutentificare în reţea (Kerberos/SMB/LDAP), LDAP securizat, SMTP prin SSL/TLS, autentificare scanare către e-mail, WPA2 Enterprise |  |
| **Alimentare cu electricitate**Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,2 A; imprimare continuă: 417 W; pregătit (în aşteptare): 46 W;  |  |
| **Se vor livra:*** Echipament multifuncțional
* Cartuș de imprimare (capacitate de imprimare 1.500 de pagini**, nou** , plin)
* Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 10.000 de pagini)
* Ghid de instalare rapidă, CD cu drivere și documentaţie
* Cablu de alimentare, cablu USB
* Cablu fax
* Software (Nuance Paperport şi Image Retriever, ABBYY FineReader
 |  |
| **Termen de garanție :min 12 luni** |  |
| **Termen de livrare : maxim 26.07.2019** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)